< Cisco

EIGRP haladó

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017, 2018

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Sávszélesség

<R2>
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
<R1>---------------<R3>

Tegyük fel, hogy R1, R2 és R3 között soros interfész van. A bandwidth parancs arra használatos, hogy megváltoztassuk az alapértelmezett sávszélességet, ami 1544 kb/s.

A show running-config paranccsal ellenőrizhetjük az aktuális sávszélességet:

R1#show running-config

Alapértelmezett beállítások esetén a parancs kimenetében nincs sávszélesség.

Egyébként megtekinthető:

R3#show int s0/0/0
...
... BW 1544 Kbit ...
...

Automatikus összevonás

R1# show ip protocols
...
Automatic Summarization: disabled

Legyen például a három hálózat amit összevonhatunk, amit a következő kimenetben láthatunk is:

R3# show ip route eigrp
...
172.16.0.0/16 is vaariably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 172.16.1.0/24 ...
D 172.16.2.0/24 ...
D 172.16.3.0/24 ...
...

Az automatikus Összevonás beállítása:

R1(config)# router eigrp 1
R1(config-rotuer)# auto-summary

Ellenőrzés:

R1# show ip protocols
...
Automatic Summarization. enabled
192.168.10.0/24 for Gi0/0, Se0/0/0
...
172.16.0.0/16 for Se0/0/1
...

Manuálisan összevont útvonalak

Legyen a példa kedvéért a következő 4 útvonal összevonva:

172.16.1.0

172.16.2.0

172.16.3.0

172.16.4.0

$ netmask -b 172.16.1.0 172.16.2.0 172.16.3.0 172.16.4.0
10101100 00010000 00000001 00000000 / 11111111 11111111 11111111 11111111
10101100 00010000 00000010 00000000 / 11111111 11111111 11111111 11111111
10101100 00010000 00000011 00000000 / 11111111 11111111 11111111 11111111
10101100 00010000 00000100 00000000 / 11111111 11111111 11111111 11111111

21 darab egyezés.

Ezek után manuális összevonás:

R3(config)# int s0/0/0
R3(config-if)# ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.248.0

IPv6 manuálisan összevont útvonalak

R3(config)# int s0/0/1
R3(config-if)# ipv6 summary-address eigrp 2 2001:db8:def::/48

Statikus alapértelmezett útvonal terjesztése

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s/0/0/0
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# redistribute static

Ellenőrzés:

R2# show ip route
...
S* 0.0.0.0/0 is directly connected Serial0/1/0

IPv6 alapértelmezett útvonal terjesztése

R1(config)# ipv6 route ::/0 s0/1/0
R1(config)# ipv6 router eigrp 2
R1(config-rtr)# redistribute static

R1# show ipv6 route

EIGRP sávszélesség kihasználás

IPv4:

R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 40

R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# ip bandwidth-percent eigrp 1 40

IPv6:

R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp 2 40

R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# ipv6 bandwidth-percent eigrp 2 40

A hello és a megtartási idő

R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ip hello-interval eigrp 1 60
R1(config-if)# ip hold-time eigrp 1 160

IPv6:

R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 hello-interval eigrp 2 60
R1(config-if)# ipv6 hold-time eigrp 2 160

R2(config)# int s0/0/0
R2(config-if)# ipv6 hello-interval eigrp 2 60
R2(config-if)# ipv6 hold-time eigrp 2 160

Terheléselosztás

A Cisco IOS automatikusan végzi.

alapértelmezetten: Maximálisan 4 útvonal között.

Csak egyenlő költségű útvonalak esetén.

R3# show ip protocols
...
Maximum path: 4
...

Az irányító táblában két egyenlő mértékű útvonal van:

R3# show ip route eigrp
...
D 172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9,
00:14:24, Serial0/0/1
[90/41024000] via 192.168.10.5, 00:14:24,
Serial0/0/0
...

A maximális útvonalak száma:

R1(config-router)#maximum-paths 8

A szám 1-32 közötti érték lehet.

Hitelesítés

R1(config)# key chain KULCS
R1(config-keychain)# key 1
R1(config-keychain-key)# key-string titok
R1(config-keychain-key)# exit
R1(config-keychain)# exit
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ip authentication mode eigrp 1 md5
R1(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 1 KULCS
R1(config-if)# exit
R1(config)# int s0/0/1
R1(config-if)# ip authentication mode eigrp 1 md5
R1(config-if)# ip authentication key-chain eigrp 1 KULCS
R1(config-if)# end

Ellenőrzés:

R1# show ip eigrp neighbors