< Cisco

Többterületű OSPF

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Web: http://szit.hu

A többterületű OSPF

Az Area 0 gerinchálózat.

Area 1	Area 0	Area 51

Beállítás

R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# end

Ha nem osztályos hálózatokat kell irányítani, akkor kapcsoljuk ki az automatikus összegzést:

R1(config-router)# no auto-summary

Ha passziválni kell interfészeket:

R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet 0/1
R1(config-router)# passive-interface Lo1 0/1

Ha egy tartományra összegzést kell beállítani:

R1(config-router)# area 1 range 172.27.0.0 255.255.252.0

Az alapértelmezett költség megváltoztatása:

R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000

Interfészhez sávszélessége:

R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# bandwidth 128

OSPF költség beállítása interfészen:

R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip ospf cost 7500

Azonosítás beállítása

OSPF MD5 kulcs készítse S0/0/0 interfészen:

R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 titok

A beállított jelszó „titok”.

Az azonosítást most alkalmazni kell:

R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest

OSPFv3 beállítása

R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 1
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#end

Ellenőrzés

R1# show ip route ospf | begin Gateway

A kapcsolódó routerek megtekintése:

R1# show ip ospf neighbor

R1# show ip ospf

Minden interfészről részletes információ:

R1# show ip ospf interface

Folyamatazonosító, router azonosító, összegzések, irányított hálózatok, passzív interfészek:

R1# show ip protocols

Összefoglaló lista az interfészekről:

R1# show ip ospf interface brief

R1# show ip route ospf

R1# show ip ospf database

OSPFv3 ellenőrzés

R1# show ipv6 protocols

R1# show ipv6 ospf interface brief

R1# show ipv6 route ospf

R1# show ipv6 ospf database

R1# show ip route ospf

R1# show ip ospf database

Területek közötti összevonás

R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0

R1# show ip route ospf | begin Gateway