< Hálózat

MAC cím

Szerző: Sallai András

Copyright © 2020, Sallai András

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

A MAC címről

A MAC cím a hálózati kártya fizikai címe. A gyártók minden kártyához rendelnek egy ilyet, de mindegyikhez mást. A gyártóknak ki vannak osztva bizonyos tartományok, így elvileg akkor sem ütközhetnek a fizikai címek, ha más gyártótól származik két kártya.

A fizikai cím hat darab hexadecimális számból áll. Általában kettősponttal (:) vagy kötőjellel (-) tagoljuk őket. Például:

00:50:8d:7c:ab:05

Lekérdezés

A fizikai cím kiderítéséhez futtassuk az alábbi parancsot.

ip addr show enp1s0

2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
link/ether 00:50:8d:7c:ab:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
inet6 fe80::250:8dff:fe7c:ab04/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

A példában van ip címe a fizikai kártyának, de ez attól függetlenül is működik.