< Cisco

IPv6

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2017

Licenc: GNU Free Documentation License 1.3

Web: http://szit.hu

Az IPv6-os címekről

A föld felülete 510 072 000 km², ami 510 072 000 000 000 m².

Az IPv6-os cím 128 bites. 2 a 128-dik hatványon: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456. Ez durván 340 szextillió.

Ha most elosztom a 340282366920938463463374607431768211456 címtartományt a 510072000000000 négyzetméterrel, akkor azt kapom, hogy a föld minden egyes négyzetméterére 667 126 144 781 400 397 323 073 cím jut, beleértve a sivatagokat, óceánokat, stb. Ez lebegőpontosan, megközelítőleg: 6.67*10^23. Talán elég lesz.

A címet a következő módokon határozhatjuk meg:

statikusan, kézzel beírva

automatikusan

DHCPv6-tal

Az IPv6-os speciális címek

Alapértelmezett átjáró:

::/0

Visszacsatoló:

::1/128

Link-local:

fe80::/10

Helyi címek:

fc00::/7

fc00::/8 - használaton kívül

fd00::/8 - külső engedély nélkül használható

Multicast címek:

ff00::0/12

ff01::1 és ff02::1 - csomópontok

ff01::2, ff02::2, és ff05::2 - útválasztók

ff02::1:ff00:0/104 - solicited-node

IPv4-IPv6 átmenet

::ffff:0:0/96

::ffff:0:0:0/96

64:ff9b::/96

2002::/16

Speciális célú:

2001::/32 - Teredo tunneling-hez

2001:2::/48 - a Benchmarking Methodology Working Group (BMWG) kapta

2001:10::/28 - ORCHID (Overlay Routable Cryptographic Hash Identifiers) számára

Dokumentációs célú:

2001:db8::/32

IPv6 cím beállítása

R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown

Ellenőrzés

R1#show ipv6 interface brief

Automatikus IP címeghatározás

Bekapcsolás:

R1(config)#ipv6 unicast-routing